**Montážní návod pisoárového tlačného ventilu GS-5202**

**Montážní pokyny:**

Montáž tlačného ventilu ( dále jen TV ),by měla provádět jen osoba obeznámena s výrobkem TV a s oprávněním tuto montáž provádět. Před vlastní montáží TV doporučujeme vizuálně zkontrolovat povrchovou část TV, zdali není poškozena závitová část TV, jestli veškeré příslušenství TV se součástí balení. V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku, nesmí být TV namontován. K zamezení vniknutí nečistot do TV musí být na přívodu vody před TV nainstalován filtr s jemným sítkem ( 100mikronů ) , který není součástí balení. Závit na TV je dle normy ISO 7-1. Při spojování vnitřního a vnějšího závitu se dosahuje těsnosti spoje zašroubováním za hranici prvního úplného kontaktu. Dalším utahováním dojde k utěsnění na několika závitech. Pro dosažení těsného spoje předepisuje norma ISO 7-1 použití vhodného těsnícího materiálu ( teflonová páska, plastové konopí, teflonová těsnící nit ). Při montáži dbáme na správné množství a natočení těsnícího materiálu na vnější závity TV. Po té lehce našroubujeme TV na přívod studené vody (2-3 závity ) a dotáhneme při použití vhodného ručního nářadí s hladkými čelistmi tak, abychom nepoškodily povrch TV. Dotahujeme tak dlouho, abychom zajistili dostatečnou těsnost mezi přívodem studené vody a TV a nedošlo k obecnému ohrožení z důvodu netěsnosti závitů. Při dokončení montáže je nutné provézt tlakovou zkoušku studenou vodou. Povrch výrobku ošetřujeme 2-4% čistícím roztokem bez příměsi brusných částic. Konečné ošetření provádíme měkkým hadříkem.

**Záruční podmínky:**

Na výrobek TV GS-5202 se vztahuje záruka 2 roky od data prodeje. Po tuto dobu má uživatel nárok na bezplatné odstranění závady vzniklé chybnou výrobou reklamovaného výrobku. (špatná povrchová úprava TV a jeho funkčnost). Při zjištění závady je povinností tuto skutečnost neprodleně a bez zbytečných odkladů oznámit reklamačnímu technikovi M+D marketu a dodat výrobek v nerozebraném stavu. V případě, že je výrobek již namontován, pak se postupuje dle pokynů reklamačního technika M+D marketu..

Záruka se nevztahuje na poškození výrobku špatnou montáží ( viz. montážní pokyny ), zásahem do konstrukce výrobku, či jeho neodbornou opravou, používání nevhodné vody (vápenitá, železitá ).Montáží TV bez použití filtru( viz.montážní pokyny ), poškozením povrchu výrobku vinou použití nevhodných čistících prostředků.

Záruka se taktéž nevztahuje na přiměřené opotřebení TV době a způsobu používání.